Комплектация:

• отпариватель
• съемный резервуар
• насадка-щетка
• перчатка
• инструкция

На рукоятке расположена кнопка управления, которая включает и выключает отпариватель.

Верхний блок состоит из двух частей: резервуар и парообразователь. Резервуар имеет быстросъемное соединение с соответствующей разметкой.

Вода заливается в резервуар через заливную горловину. В правом углу имеется стопор для правильной установки.

После заливки воды в емкость, запускаем отпариватель и дожидаемся нагрева (30 сек). При мигании датчика происходит нагрев, постоянно горит – готов к работе.